## **Petit poste de relevage avec broyeur extra puissant** *Minilift F* de KESSEL bien plus plus performant que la norme

D’importants volumes d'eaux usées, des édifices à usage commercial et industriel jusqu'aux petits postes de relevage – KESSEL offre une solution adéquate à tous les besoins. Avec le *Minilift F*, le spécialiste de l'assainissement de Lenting vient de compléter sa gamme de postes de relevage. Le petit poste de relevage pour une pose libre à l'abri du gel évacue les eaux usées des W.C. suivant la norme EN 12050-3 et dispose, en plus, de deux raccords supplémentaires d'un diamètre nominal de 40 pour le raccordement d'une douche ou d'un bidet. La pompe encastrée est équipée du *Shark Twister*, un broyeur en inox d'une puissance exceptionnelle pour le broyage des eaux grises et eaux-vannes. Un test de résistance longue durée a prouvé sa qualité élevée et sa sécurité opérationnelle. « Nous avions pour objectif de proposer un équipement, non seulement, capable de répondre à tous les besoins qualité du marché, mais allant également au-delà des exigences de la norme. Nous y sommes parvenus : avec le poste *Minilift F,* nos clients peuvent parer à toutes les éventualités » relate Jan Martin, chef de produits chez KESSEL.

**Installation rapide et maintenance facile**Grâce au broyeur puissant, un diamètre extérieur de 28 à 34 suffit pour le raccordement de la conduite de refoulement à la prochaine conduite d'égout. Et ceci est synonyme d'efforts et de dépenses réduites, même lors d'une installation ultérieure. L'encombrement est minime parce qu'il se monte derrière le W.C. avec un raccord direct. La zone sèche séparée pour le moteur et la commande se porte garante d'une maintenance propre et facile. Le prélève-ment de la pompe n'exige qu’un minimum d’actions. Le *Minilift F* est équipé d'une régulation du niveau pneumatique et d'une fonction d'alarme acoustique. L'installateur peut procéder au raccordement sans faire appel aux services d'un électricien.

**Postes de relevage suivant EN 12050-3**La norme EN 12050-3 définit les postes de relevage à application limitée pour effluents con-tenant des matières fécales utilisées pour les installations domestiques, non industrielles, en dessous du niveau des plus hautes eaux. Ceci signifie que le raccordement des postes de relevage suivant la norme EN 12050-3 est uniquement destiné aux W.C. individuels pour un petit nombre d'usagers.

**Nous sommes KESSEL**

Depuis 1963, plus que toute autre entreprise, KESSEL est synonyme de qualité, d'innovation, de sécurité et de qualité de service dans le domaine de la technologie d'assainissement. En tant que fournisseur international de premier plan et pionnier du secteur, nous nous efforçons sans cesse de remettre notre vision au goût du jour:  
KESSEL – leader en solution d'assainissement

**Fiche photo**

Petit poste de relevage avec broyeur extra puissant

Source : KESSEL AG

