**Nowa przepompownia *Aqualift L*   
– niezawodność w każdym calu**

Firma KESSEL poszerza ofertę produktową o efektywną przepompownię ścieków fekalnych.

Nowa przepompownia ścieków *Aqualift L* marki KESSEL wzbogaca ofertę przepompowni wolnostojących o kompleksowe rozwiązanie odwadniające, doskonale sprawdzające się zarówno w domach jedno- i wielorodzinnych, jak i w małych przedsiębiorstwach. Dostosowana do ścieków zawierających fekalia, jak i niezawierających fekaliów. Przeznaczona do montażu na nowych inwestycjach oraz w modernizowanych budynkach. Wyposażona w wielołopatkową pompę, zapewniającą niezwykle cichą pracę. Dostępna w wariantach Mono (jedna pompa) i Duo (dwie pompy) ze zbiornikiem o pojemności od 50 do 120 litrów oraz napięciu 230 lub 400 V. Wszystko to wpływa na niezawodność, zapewnia jakość i gwarantuje bezpieczeństwo użytkowania.

„*Aqualift L* to standardowa przepompownia ścieków fekalnych, która dzięki prostej obsłudze optymalnie uzupełnia naszą ofertę w segmencie wewnętrznych przepompowni, co jest szczególnie istotne z punktu widzenia wymagań rynku międzynarodowego. Występuje w czterech wersjach. Przede wszystkim jej lekka waga, uniwersalne możliwości podłączenia i łatwe sterowanie za pomocą fabrycznie skonfigurowanego sterownika sprawiają, że *Aqualift L* jest przyjaznym dla użytkownika urządzeniem typu plug & play, z doskonałym stosunkiem ceny do wydajności” – wyjaśnia Jan Martin, Kierownik produktu ds. techniki pompowej w KESSEL.

**Solidna i niezawodna**

Przepompownia *Aqualift L* wykonana jest z wytrzymałego tworzywa sztucznego (PE), zapewniającego dużą odporność na różnego rodzaju ścieki. Praktyczny sterownik z ciągłą kontrolą poziomu cieczy i solidny pływak ze zintegrowanym punktem przełączania alarmu, gwarantują bezpieczną i niezawodną pracę przez lata.

Przepompownia *Aqualift L* w wersji 400 V wyposażona jest dodatkowo w NFC, co umożliwia ustawienie takich parametrów jak opóźnienie włączenia i czas wybiegu pompy oraz pozwala na wygodne odczytanie komunikatów o błędach. Można zarządzać ustawieniami i odczytami za pomocą aplikacji. Specjalny kształt podstawy zbiornika sprzyja kierowaniu cząstek stałych bezpośrednio do pompy. Zbiornik tworzy hermetyczną przepompownię z przykręcanym otworem do czyszczenia, dzięki czemu fabrycznie skalibrowany pływak można wyjąć w celu konserwacji bez użycia narzędzi.

Więcej informacji dotyczących przepompowni *Aqualift L* firmy KESSEL dostępnych jest na stronie [www.kessel.com/aqualift-l](http://www.kessel.com/aqualift-l) .

### Zdjęcia

**Nowa przepompownia *Aqualift L*   
– niezawodność w każdym calu**

Materiały: KESSEL

Obraz zawierający mikroskop, design

Opis wygenerowany automatycznie

Dzięki *Aqualift L* firma KESSEL poszerza swoją ofertę przepompowni wewnętrznych do domów jedno- i wielorodzinnych, a także do użytku w małych przedsiębiorstwach.

Ein Bild, das Wand, Im Haus, Waschbecken, Zimmer enthält.

Automatisch generierte Beschreibung

Przepompownia *Aqualift L* Mono w domu jednorodzinnym, instalacja podposadzkowa.

Ein Bild, das Wand, Im Haus, Waschbecken, Boden enthält.

Automatisch generierte Beschreibung

Ein Bild, das Plastik enthält.

Automatisch generierte BeschreibungPrzepompownia *Aqualift L* Duo w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, wolnostojąca (wersja z napięciem 230 lub 400 V).

Kompaktowa przepompownia *Aqualift L* dostępna jest w wersji Mono (po lewej) lub Duo (po prawej). Cztery poziome i pionowe przyłącza DN 100 ułatwią jej zastosowanie zarówno w nowych jak i modernizowanych budynkach.