# *Retrofit S –* Weil kompakt einfach einfach ist

## KESSEL erweitert Portfolio mit anschlussfertigem Pumpen-Einbausatz für fäkalienfreies Abwasser.

*(Lenting, 04. März 2025)* Mit dem neuen *Retrofit S* bietet der Entwässerungsspezialist KESSEL einen kompakten und anschlussfertigen Pumpen-Einbausatz für fäkalienfreies Abwasser zum Einbau in bestehende Schächte und Sammelbehälter. Ob bei Neubauten oder zum Nachrüsten bei Sanierungen – das modulare System ist dank seiner platzsparenden Bauweise und einer Grundfläche von nur 380 x 380 mm ideal für kleinste Einbausituationen. Im klassischen Pumpensumpf eines Einfamilienhauses ebenso wie in Aufzug- oder Tiefgaragen-Sammelschächten sorgt die kundenorientierte Lösung zur bauseitigen Montage für eine effiziente und zuverlässige Abwasserentsorgung.

**Zwei Pumpen – doppelte Sicherheit**

Die Duoanlage *Retrofit S* ist wahlweise mit zwei entnehmbaren 500 oder 1000 Watt-Pumpen inklusive Rückflussverhinderern erhältlich, was die Betriebssicherheit deutlich erhöht. Ihre Steuerung erfolgt über ein anwenderfreundliches 230V Connect Duo Schaltgerät mit Selbstdiagnosesystem (SDS) sowie einer akustischen und optischen Alarmmeldung.

Ein entscheidender Vorteil der durchdachten Lösung: sie überzeugt durch ihre Einfachheit.

„Alle relevanten Komponenten wie Pumpen, Montageplatte, Sensorik, Druckabgang und Schaltgerät sind kompakt in einer Einheit zusammengefasst sowie werkzeuglos montier- und austauschbar. Das ermöglicht eine schnelle, einfache und kostengünstige Installation“, erläutert Jan Martin, Produktmanager Pumpentechnik bei KESSEL.

**Schnelle Installation – flexible Nutzung**

Auch in engen Einbausituationen sorgt die robuste Kunststoffkonsole (PU) für eine variable Aufnahme der Komponenten und für eine sichere Befestigung. Durch den mitgelieferten 90°-Schnellverbinder lassen sich alle gängigen Druckrohrarten problemlos anschließen. Die dauerlauffähigen und überflutbaren Pumpen sind dank des Schnellverschlusses mit nur einem Handgriff arretierbar und können ebenso unkompliziert entnommen werden, was Reinigungs- und Wartungsarbeiten erleichtert.

Mehr zum Pumpen-Einbausatz *Retrofit S* sowie weitere Varianten und individuelle Sonderlösungen unter: [www.kessel.de/produkte/pumpentechnik/pumpen-einbausaetze-retrofit](https://www.kessel.de/produkte/pumpentechnik/pumpen-einbausaetze-retrofit). Ein Montagevideo für die anschlussfertige Duoanlage finden Sie zudem im YouTube-Kanal von KESSEL unter [www.kessel.de/youtube](https://www.kessel.de/youtube) (Direktlink: [www.youtube.com/watch?v=rR1szb1UsnE](http://www.youtube.com/watch?v=rR1szb1UsnE)).

**Über KESSEL**

Als international führender Anbieter hochwertiger Entwässerungslösungen schafft KESSEL Sicherheit, wo Wasser fließt. Seit 1963 schützen KESSEL-Produkte nachhaltig Menschen und ihre Umwelt, indem sie Gebäude entwässern, Abwasser behandeln und Schäden durch Rückstau verhindern. Mit seinem Hauptproduktionsstandort und Unternehmenssitz in Lenting bei Ingolstadt sowie weiteren Standorten in Europa und Asien verbindet KESSEL herausragende Qualität „Made in Germany“ mit globaler Präsenz und Kundennähe. Dabei verfolgt das Unternehmen eine nachhaltige Strategie mit Fokus auf die zentralen Themen Klimaneutralität, verantwortungsvolles Wirtschaften, Umweltschutz und Sozialverantwortung.

### Bildbogen

# *Retrofit S* – Weil kompakt einfach einfach ist

Quelle: KESSEL

Ein Bild, das Spielzeug enthält.

KI-generierte Inhalte können fehlerhaft sein.

BU: Der anschlussfertige Pumpen-Einbausatz *Retrofit S* für fäkalienfreies Abwasser ist wahlweise mit zwei 500 oder 1000 Watt-Pumpen inklusive Schaltgerät mit Selbstdiagnosesystem (SDS) und Alarmmeldung erhältlich.

Ein Bild, das Im Haus, Wand, Waschbecken, Zimmer enthält.

KI-generierte Inhalte können fehlerhaft sein.

Ein Bild, das Wand, Im Haus, Badezimmer, Türgriff enthält.

KI-generierte Inhalte können fehlerhaft sein.

Ein Bild, das Wand, Rad, Landfahrzeug, Auto enthält.

KI-generierte Inhalte können fehlerhaft sein.

BU: In einem klassischen Pumpensumpf im Keller eines Einfamilienhauses, zur Entwässerung eines Fahrstuhlschachts oder in einem Tiefgaragen-Sammelschacht – der kompakte Pumpen-Einbausatz *Retrofit S* ist die ideale Lösung für den einfachen Verbau in bestehende Sammelbehälter.