## **Le *StaufixControl* avec émetteur de signaux pose des jalons en termes de protection anti-retour**

Des tempêtes avec fortes chutes de pluie et inondations ont également fait la une cet été. De nombreuses caves se sont retrouvées inondées en raison du reflux. Le *StaufixControl* pour eaux grises, disponibles depuis la mi-septembre, protège fiablement du reflux. Le report d’alarme intégré déclenche une alarme visuelle et acoustique en cas de reflux.

Le *StaufixControl* utilise le protocole radio EnOcean et convient ainsi à l’intégration dans des solutions smarthome. « Les produits modernes et d’une technique novatrice sont la marque de fabrique de KESSEL AG. Avec le *StaufixControl*, nous avons associé la protection anti-retour éprouvée à la technologie la plus moderne » explique Reinhard Späth, responsable du marketing chez KESSEL AG.

**Contrôle total grâce au clapet anti-retour**

Le *StaufixControl* peut être équipé en option d’un récepteur radio qui transmet l’alarme à d’autres pièces ou désactive des consommateurs d’eau raccordés. En cas de reflux, le *StaufixControl* peut ainsi déconnecter un lave-linge par ex. avec le récepteur radio comme prise de commutation et éviter une inondation. Par conséquent, le *StaufixControl* offre une double sécurité. Il protège et commande le reflux.

**Aspect haut de gamme et intégration confortable**

Le nouveau *Staufix* est équipé d’une rehausse intégrée, à réglage progressif en hauteur pour la pose dans une dalle / un plancher en béton. Une pose dans du béton étanche est également possible en plus de la variante pour intégration dans des conduites hors-sol. Il est en outre équipé de manchons amovibles pour faciliter la pose, en particulier dans le domaine de l’assainissement. Les raccords interchangeables s’adaptent donc à tous les tuyaux de manière flexible. Ce qui est particulièrement pratique en cas de travaux de transformation ou de rénovation lorsque de vieux tuyaux doivent être raccordés à des tuyaux neufs. L’aspect du *Staufix* a également été modifié. Le nouveau clapet anti-retour est noir comme tous les produits anti-retours de la gamme premium de KESSEL AG et bien plus compact que les modèles précédents. La fermeture rapide à une main logée dans le couvercle et le diamètre nominal plus large DN 90 sont des atouts conçus pour faciliter sa manipulation. La maintenance est ainsi plus pratique et possible sans aucun outil. Le nouveau *Staufix* de KESSEL pose ainsi, une fois de plus, des jalons dans le domaine de la protection anti-retour.

**Nous sommes KESSEL**

Depuis 1963, plus que toute autre entreprise, KESSEL est synonyme de qualité, d'innovation, de sécurité et de qualité de service dans le domaine de la technologie d'assainissement. En tant que fournisseur international de premier plan et pionnier du secteur, nous nous efforçons sans cesse de remettre notre vision au goût du jour:  
KESSEL – leader en solution d'assainissement

**Fiche photo**

Le *StaufixControl* avec émetteur de signaux pose des jalons en termes de protection anti-retour

Source : KESSEL AG

