## **Que des atouts sur toute la ligne : le siphon de cave *Universale Plus***

Tout simplement plus simple avec les innovations de KESSEL

« L'optimisation vaut pour les processus, l'innovation pour les hommes ». C'est pourquoi le nouveau siphon de cave *Universale Plus* de KESSEL AG combine plus d'avantages, moins de soucis et le petit plus d’innovation par rapport aux produits traditionnels. Lors de son développement, l'objectif était de simplifier l’écoulement des caves, de l'installation à l'entretien : moins d'étapes et donc moins de travail s, ainsi qu'une utilisation réduite de matériaux entraînent en même temps une baisse des coûts pendant tout le cycle de vie du produit. Pour la première fois, l'entreprise mise sur l'utilisation de matériaux recyclés, qui préservent les ressources, dans un souci de protection de l'environnement.

**Tout simplement ingénieux**

Le corps de base dispose d'une sortie verticale, soit avec un clapet antiretour selon la norme DIN 13564, soit de type 5 et un dispositif anti-odeur intégré. Grâce à cette conception, l'unité de retenue et l'accès à la canalisation enterrée ne sont plus profondément encastrés sous la dalle béton, mais se trouvent à l'intérieur. En combinaison avec une section de tuyau libre, ils restent ainsi parfaitement accessibles, ce qui facilite considérablement les travaux de maintenance et de nettoyage de la canalisation enterrée.

**Tout simplement pratique**

Sa rallonge de rehausse comporte trois arrivées pour le raccordement de la douche, du lavabo et du lave-linge. De cette manière, les arrivées de l'*Universale* *Plus* se trouvent pour la première fois au-dessus de la dalle béton. Il ne reste plus qu'à traverser une fois la dalle. De plus, il est possible de séparer clairement les corps de métier du gros œuvre (corps de base) et du sanitaire (rallonge et rehausse).

**Tout simplement flexible**

Ces multiples capacités offrent différentes possibilités d'utilisation dans les zones résidentielles et non résidentielles. Cela va également de pair avec un choix de rehausses : en acier inoxydable, en composite ou en *Ecoguss*. Toutes les variantes sont réglables en rotation, en inclinaison et en hauteur et peuvent supporter des charges. Et les planificateurs peuvent toujours adapter le produit avec précision à chaque situation d'installation.

Autre atout : à l'occasion du lancement de l'*Universale Plus*, vous pouvez gagner un barbecue à gaz de la marque Weber pour votre prochaine fête d'équipe. Vous trouverez de plus amples informations et des vidéos sur le produit ainsi que sur le jeu-concours sur : www.kessel.fr.

**À propos de la société KESSEL AG**

Créé en 1963, le nom KESSEL jouit depuis plus de 50 ans d’une réputation de fabricant offrant des solutions innovantes et fiables dans le domaine de l’assainissement. Aujourd’hui, l’accent est mis sur les thématiques « évacuer l’eau », « assainir l’eau » ainsi que « la protection anti retour ». Depuis 1979, KESSEL, forte de plus de 700 collaborateurs répartis dans 50 pays est implantée à Lenting, en Bavière. La quasi-totalité de la production provient de son siège.

KESSEL France c’est une équipe de plus de 20 personnes qui vous accompagne pour toutes vos demandes de chiffrages, de dimensionnements, d’études de solutions personnalisées. Le nouveau bâtiment, qui accueille la direction KESSEL France est implanté à Strasbourg en Alsace. Il regroupe également les services supports ainsi qu’un centre de formation et un show-room de dernière génération.

**Fiche photo**

## **Que des atouts sur toute la ligne : le siphon de cave *Universale Plus***

Source : KESSEL AG



Légende : le nouveau siphon de cave *Universale Plus* de KESSEL AG combine plus d'avantages, moins de soucis et le petit plus d’innovation par rapport aux produits traditionnels. Avec ce système, le drainage des caves est simplifié, de l'installation à la maintenance.



Légende : Grâce à cette construction innovante, l'unité de retenue et l'accès à la conduite de base se trouvent pour la première fois dans la dalle de fondation et restent entièrement accessibles pour les travaux de maintenance et de nettoyage, en combinaison avec une section de tuyau libre.

Ein Bild, das Brille enthält.

Automatisch generierte Beschreibung

Légende : la rallonge de rehausse pivotante comporte trois arrivées qui se trouvent pour la première fois au-dessus de la dalle béton. Ceci permet de séparer clairement les corps de métier du gros œuvre et du sanitaire.

Ein Bild, das Zahnrad enthält.

Automatisch generierte Beschreibung

Légende : pour les différentes possibilités d'utilisation de l'*Universale Plus* dans le secteur résidentiel et non résidentiel, il est possible de choisir entre des rehausses en acier inoxydable, en composite ou en *Ecoguss*.