## **Poste de pompage *Aqualift F Basic***

Avec son nouveau poste de pompage *Aqualift F Basic*, KESSEL AG établit une nouvelle réfé-rence sur le marché très compétitif de l'évacuation des eaux dans les bâtiments. Lors de la mise au point de cette installation, l’accent a avant tout été mis sur son rapport qualité/prix incomparable. Elle convient à l’ensemble des eaux usées domestiques.

Le poste de pompage se compose d’un bac compact, facile à monter, et d'une puissante pompe déjà intégrée, destinée aux eaux noires. Cette installation est disponible en versions simple et double. En outre, elle est dotée d’un clapet antiretour protégeant contre les refou-lements. Selon la version en présence, la pompe est commandée par un ou trois flotteurs. Le poste de pompage présente une profondeur de pose de 440 mm qui, grâce à une rehausse disponible en option, peut être portée à 880 mm. En cas de pose à enterrer, cette rehausse permet d'adapter facilement le bac au niveau du sol. Une installation à même le sol est éga-lement possible. Un véritable atout en matière de maintenance et d’entretien : la pompe peut facilement être retirée à la main grâce à un verrouillage par baïonnette, sans outil et sans avoir à pénétrer dans le regard.   
  
  
  
  
  
**Nous sommes KESSEL**

Depuis 1963, plus que toute autre entreprise, KESSEL est synonyme de qualité, d'innovation, de sécurité et de qualité de service dans le domaine de la technologie d'assainissement. En tant que fournisseur international de premier plan et pionnier du secteur, nous nous efforçons sans cesse de remettre notre vision au goût du jour:  
KESSEL – leader en solution d'assainissement

**Fiche photo**

Poste de pompage *Aqualift F Basic*

Source : KESSEL AG

