## ***EasyClean free UnderSink*: een wonder van ruimte**

# Deze vetafscheider van KESSEL is dé oplossing voor beperkte ruimten

In foodtrucks, afhaalrestaurants en kleine restaurants, waar maar weinig afvalwater wordt geproduceerd en de ruimte beperkt is, zorgt de *EasyClean free UnderSink* van KESSEL dat vetten en oliën eenvoudig en efficiënt kunnen worden verzameld. De afscheider is geoptimaliseerd om in vorstvrije ruimten vrij te worden opgesteld, en met zijn lage gewicht (5 kg) en compacte afmetingen (33 l) is de afscheider ideaal voor afvalwater uit wastafels. De afscheider is door TÜV op een testbank getest en goedgekeurd voor een doorstroom van 0,7 l/s.

***EasyClean* is puur gemak**

De *EasyClean free UnderSink* is vervaardigd uit een duurzaam bestendig kunststof (PP). Hierdoor is hij 100% corrosiebestendig en bestand tegen afvalwater met agressieve bestanddelen zoals vetzuren. Dit materiaal zorgt dat het afscheiderreservoir, dat is uitgerust met een geïntegreerde slibvang (12 l), niet alleen duurzaam is, maar ook water- en geurdicht. Dankzij het deksel met afdichting en kliksluitingen zijn reiniging en onderhoud makkelijker. Om de montage en verwijdering te vergemakkelijken, heeft de afscheider een 360° draaibare en verticaal instelbare aansluiting die snel kan worden losgemaakt. Voor het monteren, reinigen en verwijderen van de afscheider is dus geen gereedschap nodig. Bovendien is het smalle reservoir makkelijk door nauwe openingen te vervoeren.

Als het plaatsen van een grote centrale vetafscheider vanwege de beperkte ruimte niet mogelijk is, is de *EasyClean free UnderSink* de oplossing. In deze optie komen eenvoudige montage zonder gereedschap, schoonmaakprestaties en energie-efficiëntie voor keukens met kleine hoeveelheden afvalwater samen. Anders gezegd: het is een wonder van ruimte.

**Dit is KESSEL**

Sinds 1963 staat KESSEL als geen ander bedrijf voor kwaliteit, innovatie, veiligheid en service op het gebied van waterafvoertechnologie. Als een internationale premium-leverancier en een gangmaker in de industrie streven wij er voortdurend naar onze visie altijd open te stellen voor nieuwe ideeën: KESSEL – Toonaangevend in waterafvoertechniek.

**Fotoblad**

## ***EasyClean free UnderSink*: een wonder van ruimte**

Bron: KESSEL AG

Ein Bild, das drinnen, Fräse enthält.

Automatisch generierte Beschreibung

Onderschrift: De vetafscheider *KESSEL EasyClean free UnderSink* is geoptimaliseerd om vrij te worden opgesteld in kleine ruimten waar slechts kleine hoeveelheden afvalwater worden geproduceerd.

Ein Bild, das LEGO, Spielzeug, Zahnrad enthält.

Automatisch generierte Beschreibung

Onderschrift: De afscheider is vervaardigd uit een duurzaam bestendig kunststof (PP). Hierdoor is hij 100% corrosiebestendig en bestand tegen afvalwater met agressieve bestanddelen zoals vetzuren. Dankzij dit materiaal is het afscheiderreservoir duurzaam, waterdicht en geurdicht.

Ein Bild, das Gepäck, Koffer, Abfalleimer, Container enthält.

Automatisch generierte Beschreibung

Onderschrift: Dankzij het deksel met afdichting en kliksluitingen is reiniging en onderhoud makkelijker. Om de montage en verwijdering te vergemakkelijken, heeft de vetafscheider *EasyClean free UnderSink* een 360° draaibare en verticaal instelbare aansluiting die snel kan worden losgemaakt.