## **Afwateringsspecialist breidt het assortiment afvoeren uit** Badkamerafvoeren van KESSEL nu ook met genormeerde, vooraf geïnstalleerde afdichtingsmanchet verkrijgbaar

Sinds maart 2018 biedt KESSEL de douchegoten *Linearis Comfort* en *Linearis Compact* evenals de wandafvoer *Scada* met af fabriek gemonteerde afdichtmanchetten voor de afdichting onder keramische vloeren aan. De nieuwe wijziging geeft meer zekerheid en comfort tijdens de montage, want hierbij wordt de afdichtingsmanchetten reeds in de fabriek waterdicht op het afvoerelement aangebracht. Deze wijze van afdichten biedt de allerbeste bescherming. „Daarmee vinden onze klanten alleen nog maar comfortabele productoplossingen in ons assortiment afvoeren, die bovendien voldoen aan de norm DIN 18534“, legt Reinhard Späth, directeur Marketing bij KESSEL AG uit.

**Complete douchegoten *Linearis Comfort* en *Linearis Compact***

De kant-en-klare complete douchegoten *Linearis Comfort* en *Linearis Compact* met aangelaste afvoer en af fabriek aangebrachte afdichtingsmanchet zijn met hun lage totale inbouwhoogte uitermate geschikt voor drempelvrije douches. Met de tijdloze rvs inlegger, die tevens omgekeerd betegeld kan worden, bieden de *Linearis*-goten vele designmogelijkheden voor moderne badkamers. *Linearis Compact* is met een totale inbouwhoogte van slechts 80 millimeter bijzonder geschikt voor de renovatie.

**Wandafvoer als designelement**

De wandafvoer *Scada* is verkrijgbaar met vier verschillende afdekkingen evenals een vrijwel onzichtbare variant om te betegelen en in een unieke, driedimensionale Wave-optiek. Als hoogtepunt biedt KESSEL deze uitvoeringen voor elke badkamer als optie met sfeerverlichting aan. „Niet alleen het ongewone design, maar ook de functie stonden bij de ontwikkeling van *Scada* centraal. Zo kan de aansluitzijde vrij worden gekozen. Daarvoor hoeft de afvoer niet te worden verplaatst en kan zonder problemen vloerverwarming worden aangelegd“, verteld Späth. De af fabriek aangebrachte afdichtingsmanchet is de laatste doorontwikkeling van de wandafvoer. *Scada* is geschikt voor de installatie in droog- en natbouw. Voor een bijzonder snelle inbouw is bovendien een inbouwpaneel met voorgemonteerde, afgedichte en kant-en-klaar ingebouwde wandafvoer met 3-zijdig verval verkrijgbaar.

**Dit is KESSEL**

Sinds 1963 staat KESSEL als geen ander bedrijf voor kwaliteit, innovatie, veiligheid en service op het gebied van waterafvoertechnologie. Als een internationale premium-leverancier en een gangmaker in de industrie streven wij er voortdurend naar onze visie altijd open te stellen voor nieuwe ideeën: KESSEL – Toonaangevend in waterafvoertechniek.