# Nowa, kompaktowa przepompownia *Aqualift S Basic*

# KESSEL wprowadził na rynek nową i ekonomiczną wersję kompaktowej przepompowni do ścieków szarych (niefekalnych) - *Aqualift S Basic.* Urządzenie todoskonale sprawdzi się do odprowadzania ścieków z pomieszczeń wyposażonych w umywalki, pralki, zmywarki i prysznice.

KESSEL uzupełnił rodzinę kompaktowych przepompowni ***Aqualift F Basic***o wersję ***S***, przeznaczoną do ścieków szarych, bez fekaliów.

**Najnowocześniejsza przepompownia ścieków w wersji podstawowej**

***Aqualift S Basic*** wyposażona jest w zbiornik z tworzywa sztucznego o dużej pojemności, najnowocześniejsze pompy oraz szybkozłącza, umożliwiające demontaż pomp bez użycia narzędzi.

Dostępna jest wersja jednopompowa Mono oraz dwupompowa Duo (pompy GTF 600 lub GTF 1250 z wirnikiem z wolnym przelotem 30 mm). Wszystkie modele są sterowane za pomocą przełączników pływakowych, natomiast wersję Tronic wyposażono w jednostkę sterowania *Basic* z systemem samodiagnozy (SDS) i podtrzymaniem bateryjnym.

**Elastyczna, bezproblemowa zabudowa**

Konstrukcja zbiornika przepompowni ***Aqualift S Basic*** umożliwia zarówno zabudowę wolnostojącą wewnątrz budynku, jak i montaż w gruncie poza budynkiem, z uwzględnieniem lokalnej głębokości przemarzania. Zwiększenie głębokości zabudowy można uzyskać stosując jedną lub dwie przedłużki, z których każda ma możliwość regulacji od 140 do 440 mm.

Zbiornik z polietylenu posiada z trzech stron płaszczyzny do wycięcia otworów na króćce dopływu ścieków Ø 110/160 mm, przewodu wentylacyjnego i kanału kablowego.

Przykręcana śrubami polimerowa pokrywa ma klasę obciążenia 300 kg i jest wodoszczelna oraz zapachoszczelna.

**O KESSEL**

Firma KESSEL jest od 1963 roku producentem innowacyjnych i niezawodnych urządzeń

odwadniających, stając się międzynarodowym liderem w klasie premium tej grupy


produktów. KESSEL oferuje kompletne rozwiązania systemowe do odprowadzania ścieków,

ich podczyszczania oraz ochrony budynków przed przepływem zwrotnym.

KESSEL – lider odwodnień

### Materiał ilustracyjny

*Aqualift S Basic* doskonale nadaje się do transportu ścieków szarych do wyżej położonej kanalizacji na zewnątrz budynku.



Materiały: KESSEL AG

Przepompownia *Aqualift S Basic* charakteryzuje się kompaktowym zbiornikiem o dużej pojemności, najnowocześniejszą na rynku pompą z szybkozłączem, pozwalającym na otwieranie urządzenia bez użycia narzędzi.



Materiały: KESSEL AG

Przepompownia *Aqualift S Basic* w wersji Mono z pompą GTF 600