## **Mini format. Mega moc. Nowa kompaktowa przepompownia *Minilift S* do ścieków szarych*.***

## **(Publikacja, 09.03.2023) Firma KESSEL przedstawia nowe urządzenie pompowe - niewielką, wolnostojącą przepompownię *Minilift S* służącą do odprowadzenia ścieków szarych z domu. Niezależnie czy przyborem jest umywalka, zmywarka, pralka czy prysznic – *Minilift S* jest właściwym rozwiązaniem. Przepompownia oferuje aż pięć gotowych miejsc podłączenia dopływu ścieków szarych oraz możliwość montażu króćca tłocznego z prawej lub lewej strony. Urządzenie cechuje się unikalną możliwością 2-stopniowej regulacji objętości użytkowej poprzez wykorzystanie pionowego pływaka z możliwością ustawienia pozycji pracy w dwóch różnych punktach oraz przełącznika do włączania i wyłączania wybiegu pompy.**

**Uniwersalność - do sześciu wariantów pomp**

*Minilift S* występuje w różnych opcjach wydajności pomp, gdzie wszystkie są odpowiednie do obsługi zrzutów wody gorącej. Dostępne moce pomp to 300, 500 lub 1000 W, do maksymalnego przepływu 14,5 m3/h. Każda z tych pomp, może być zamówiona w wariancie *resistant,* który cechuje się podwyższoną odpornością na solankę.   
„Nowy produkt nadaje się zatem również do pralek, systemów zmiękczania wody i systemów grzewczych. Dzięki swojej funkcjonalności i wszechstronności, można go indywidualnie dostosować do lokalnych warunków. Jest to szczególnie użyteczne rozwiązanie w przypadku renowacji istniejących pomieszczeń oraz przy ograniczonej przestrzeni do zabudowy” wyjaśnia Jan Martin, Kierownik Produktu ds. Techniki Pompowej w firmie KESSEL AG.

**Szybka instalacja i konserwacja bez użycia narzędzi**

Dzięki wstępnie zmontowanym elementom i różnym opcjom podłączenia, przepompownia w systemie Plug&Play oferuje wysoki poziom elastyczności podczas instalacji. Do jej montażu nie potrzeba jakichkolwiek narzędzi ani żadnego wiercenia. Praktyczne szybkozłącze pozwala na szybkie czyszczenie i konserwację pompy oraz zintegrowanego zaworu zwrotnego.

**Komfortowa eksploatacja**

Zakup i instalacja urządzenia to jedna kwestia, a konserwacja i jego dalsza eksploatacja to druga. Dzięki przemyślanym elementom ryglującym i prostym mechanizmom mocowania do podłoża, utrzymanie *Minilift S* w doskonałym stanie jest bardzo łatwe. Zamykanie i otwieranie pokrywy odbywa się bez konieczności stosowania narzędzi i niezależnie od wyboru opcji dopływów, nigdy nie jest wymagany demontaż rur dopływowych na czas konserwacji.   
Wypięcie pompy i zaworu zwrotnego to kwestia tylko chwili, co znacząco przyspiesza wszelkie prace.

Folder produktowy: <https://oxomi.com/p/2024744/catalog/MK-PL-015>

Strona internetowa (wersja angielska): <https://www.minilift-s.com>

Więcej informacji o produktach KESSEL można znaleźć na stronie [www.kessel.pl](http://www.kessel.pl).

**Firma KESSEL**

KESSEL jest wiodącym międzynarodowym dostawcą wysokiej jakości rozwiązań odwadniających, które zapewniają bezpieczeństwo wszędzie tam, gdzie płynie woda.

Od 1963 roku produkty KESSEL chronią ludzi i ich środowisko poprzez odprowadzanie i oczyszczanie ścieków oraz zapobiegają szkodom powodowanym przez przepływ zwrotny. Główny zakład produkcyjny i siedziba firmy znajduje się w miejscowości Lenting, niedaleko miasta Ingolstadt w Niemczech. Wraz z pozostałymi oddziałami, zlokalizowanymi w Europie i Azji, KESSEL łączy wyjątkową jakość „Made in Germany” z globalną obecnością i bliskością klientów. Firma kładzie duży nacisk na tematy neutralności klimatycznej, zrównoważonego zarządzania, ochrony środowiska i odpowiedzialności społecznej.

KESSEL – Lider Odwodnień

**Materiał ilustracyjny**

5 fabrycznie przygotowanych otworów na umieszczenie dopływu ścieków, sprawia, że przepompownia *Minilift S* jest niezwykle kompaktowym i elastycznym rozwiązaniem.

Źródło: KESSEL


**Obraz zawierający urządzenie, urządzenie kuchenne

Opis wygenerowany automatycznie**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nowa przepompownia *Minilift S* jest dostępna z pompami o mocy 300, 500 i 1000 W, które w wersjach *resistant,* są również odporne na gorącą wodę i solankę.

Źródło: KESSEL

**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ze względu na swoją wysoką funkcjonalność i wszechstronność, zajmująca mało miejsca

przepompownia *Minilift S* nadaje się do różnorodnych warunków montażu i zastosowań.

Źródło: KESSEL

**Obraz zawierający szafka, wewnątrz, ściana, kuchnia

Opis wygenerowany automatycznie**

**Obraz zawierający wewnątrz, łazienka, podłoże, toaleta

Opis wygenerowany automatycznieObraz zawierający wewnątrz, ściana, toaleta, zlew

Opis wygenerowany automatycznie**